Требования к макетам для интерьерной печати

Помните, Вы всегда можете заказать макет у нас.

Файл должен содержать только "чистое изображение” в масштабе 1:1 (при размерах до 10 пог. метров) без дополнительных полей и обрезных припусков. При размерах от 10 пог. метров допускаются макеты в масштабах 1:2, 1:10 с соответствующим пропорциональным увеличением разрешения примерно в 2 и 10 раз. Претензии к цветопередаче без цветопробы не принимаются.

Многостраничные документы не принимаются.

**Один файл – одно изображение.**

Если Вы делаете макет в Adobe Photoshop:

Масштаб 1:1;

Макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK;

Разрешение файла:

100-150 dpi для печати 720dpi,

60-75 dpi для печати 360dpi,

40-45 dpi для сетки;

Обратите внимание на черный цвет, он должен быть составным C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%, но в целом не более 280%!

Все слои сведены (функцией «Flatten Image» или «Сведение слоев» в единый слой (Background))

Альфа каналов и путей быть не должно.

**Готовый макет сохранить в формате .tif , без применения ICC профиля и с обязательным применением LZW компрессии.**

Внимание!

**Разрешение (dpi) печати и разрешение самого макета (dpi) – это разные вещи.**

Нельзя путать, так как это ведет к неоправданно огромным объемам (Mb) готового файла.

Максимально допустимый размер файла не должен превышать 350 Мб.

Максимально допустимое разрешение при интерьерной печати - 150 dpi (при наличии текста 2-3 мм).

Максимально допустимое разрешение при печати 360 dpi - 75 dpi.

Разрешение выше рекомендованного приводит к неоправданному увеличению "веса" файла и времени его обработки.

**Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются готовыми для печати файлами, могут быть возвращены заказчику или дорабатываются нами за предварительно оговоренную сумму.

За присланные через Интернет файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, (в частности с завышенным разрешением или сохраненными без применения компрессии) в счёт будет добавлена плата за IT услуги.**